**内盒及说明书用户需求**

**内盒用户需求**

| **URS条款号** | **要求内容** | **重要/一般** |
| --- | --- | --- |
|  | 供货：生产厂家年产能应＞150万个。确保在接收到订单计划后10日内向本公司完成供货。要求送货上门，负责货物的运输和卸货至需方指定位置 | 重要 |
|  | 外观：表面清洁，切边刀口光洁无毛、不允许有缺口、缺角、毛刺、扭歪等缺陷；盒体方正，摇盖经开，合180°往复8次，观盒面层和里层没有裂缝。盒子切边的刀口光洁无毛刺，覆亚光膜处无气泡，烫UV处无明显气泡。外观不合格率小于万分之一。 | 重要 |
|  | 材质：300-350g白卡。尺寸：符合设计稿或签样稿的规定，长×宽×高误差限度：±1mm。具体参数见附件1。 | 重要 |
|  | 文字与颜色：印刷的文字内容、颜色与设计稿或签样稿相符，字体整齐清晰，不得有斑污歪斜现象，彩画色块分明，图案清晰。 | 重要 |
|  | 二维码：二维码线条清晰，尺寸大小与设计稿或签样稿相符，二维码扫描仪能够正常读取。 | 重要 |
|  | 适用性：内盒印刷好后，码放、装叠能够满足车间自动包装线自动开盒要求。 | 重要 |

**说明书用户需求**

| **URS条款号** | **要求内容** | **重要/一般** |
| --- | --- | --- |
|  | 供货：生产厂家年产能＞150万张。确保在接收到订单计划后10日内向本公司完成供货。要求送货上门，负责货物的运输和卸货至需方指定位置 | 重要 |
|  | 材质外观：采用80g铜版纸，表面洁净，切边平直美观、不允许有缺口、缺角、毛刺、歪扭等缺陷。外观不合格率小于万分之一。具体参数见附件1。 | 重要 |
|  | 尺寸：符合设计稿或签样稿的规定，误差限度：±1mm。具体参数见附件1。 | 重要 |
|  | 文字与颜色：印刷的文字内容、颜色与设计稿或签样稿相符，字体整齐清晰，不得有斑污歪斜现象，彩画色块分明，图案清晰。 | 重要 |

附件1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **产品种类** | **规格mm** | **材质** |
|
| 疫苗内盒 | 130\*60\*64 | 350g白卡、哑膜、二维码 |
| 148.5\*72\*63 |
| 203\*85\*84 |
| 110\*46\*55 | 350g白卡、哑膜、二维码 |
| 145\*58\*65 | 350g白卡、哑膜、二维码 |
| 51\*30\*65 | 350g白卡、哑膜、二维码 |
| 65\*65\*132 | 350g白卡、哑膜、二维码 |
| 71.5\*48.5\*99 | 350g白卡、哑膜、二维码 |
| 245\*98\*95 | 350g白卡、哑膜、二维码 |
| 73\*49\*99 | 350g白卡、哑膜、二维码 |
| 56\*38\*68 | 350g白卡、哑膜、二维码 |
| 150\*65\*20 | 350g白卡、哑膜 |
| 56\*57\*99.5 | 350g白卡、哑膜、二维码 |
| 71\*73\*135.5 | 350g白卡、哑膜、二维码 |
| 115\*48\*58 | 350g白卡、光膜、二维码 |
| 110\*42\*42 | 350g白卡、哑膜、二维码 |
| 稀释液内盒 | 148.5\*72\*63 | 350白卡，哑膜 |
| 203\*85\*84 | 400白卡，哑膜 |
| 240\*97\*100 | 350白卡，哑膜 |
| 说明书 | 100\*150 | 80g铜版纸，彩印双面 |